**ОСТОРОЖНО!**

**Легковоспламеняющаяся жидкость**

**C ООО «САЛЮС»**

г. Кемерово, ул.40 лет Октября,2/24, тел./факс 72-08-34, E-mail: salyus-zao@yandex.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № б/н**

**Растворитель**

**для резинотехнической промышленности (бензин «Галоша»)**

**1 сорт**

**Нефрас – С2-80/120**

**СТО 74305034-003-2015**

дата отгрузки:28.04.2020.г.

Потребитель: образец

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Норма** | **Результаты испытаний** |
| 1. Внешний вид и цвет | Прозрачная бесцветная жидкость | Соответствует |
| 2. Плотность при 20 С, г/дм3 не более | 0,730 | 0,722 |
| 3. Фракционный состав: |  |  |
| - температура начала перегонки, 0С, не ниже | 80 | 81 |
| - до температуры 1100 С перегоняется, %, не менее | 93 | 97 |
| - до температуры 1200 С перегоняется, %, не менее | 98 | 99 |
| - остаток в колбе после перегонки, %, не более | 1,5 | 1,0 |
| 4. Летучесть по ксилолу | Не нормируется | - |
| 5. Содержание механических примесей и воды | Отсутствие | Отсутствуют |
| 6. Испытание на образование масляного пятна | Выдерживает | Выдерживает |

Заключение ЛКП: Соответствует **СТО 74305034-003-2015**

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев

Инженер – химик Сыряева Н.А.