**C ООО «САЛЮС»**

г. Кемерово, ул.40 лет Октября,2/24, тел./факс 72-08-34, E-mail: salyus-zao@yandex.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № б/н**

**Керосин осветительный КО-25**

**СТО 74305034-005-2015**

дата отгрузки:05.03.2020г..

Потребитель: образец

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Норма** | **Результаты испытаний** |
| 1. Цвет  | Не темнее эталонного раствора | Соответствует |
| 2. Плотность при 20 С, г/дм3 не более | 0,805 | 0,807 |
| 3. Фракционный состав: |  |  |
| - температура начала перегонки, 0С, не выше | -  | - |
| -10% перегоняется в пределах , 0С, | - | - |
| -до температуры 200 0С перегоняется, % не менее | 25 | 27 |
| -конец кипения при температуре, 0С, не более; | 300 | 273 |
| - остаток в колбе после перегонки, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| 4. Высота не коптящего пламени, мм., не менее | 25 | 26 |
| 5. Содержание механических примесей и воды | Отсутствие | Отсутствуют |
| 6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже | 40 | 41 |

Заключение ЛКП: Соответствует **СТО 74305034-005-2015**

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев

 Инженер – химик Сыряева Н.А.