**ОСТОРОЖНО!**

**Легковоспламеняющаяся жидкость**

**C ООО «САЛЮС»**

г. Кемерово, ул.40 лет Октября,2/24, тел./факс 72-08-34, E-mail: salyus-zao@yandex.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № б/н**

**Петролейный эфир**

**Марка А**

**Нефрас П1 30/60**

**СТО 74305034-004-2015**

дата отгрузки:05.03.2020г.

Потребитель: образец

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Норма** | **Результаты испытаний** |
| 1. Внешний вид и цвет | Прозрачная бесцветная жидкость | Соответствует |
| 2. Плотность при 20 С, г/дм3 не более | 0,650 | 0,640 |
| 3. Фракционный состав: |  |  |
| - температура начала перегонки, 0С, не ниже | Не нормируется |  |
| -10% перегоняется при температуре, 0С, не ниже | 36 | **37** |
| -98% перегоняется при температуре, 0С, не выше; | 60 | **56** |
| - остаток в колбе после перегонки, %, не более | 1,0 | **1,0** |
| 4. Содержание механических примесей и воды | Отсутствие | Соответствует |
| 5. Испаряемость | Испаряется без остатка | Соответствует |

Заключение ЛКП: Соответствует **СТО 74305034-004-2015**

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев

Инженер – химик Сыряева Н.А.